Tugas:

1. Saat terkoneksi ke Routerboard menggunakan Winbox, Anda sebaiknya menggunakan alamat MAC Routerboard. Hal ini karena alamat MAC unik dan tidak berubah, berbeda dengan alamat IP yang dapat berubah jika Routerboard di-restart atau jika sewa DHCP berakhir. Namun, jika Anda tidak mengetahui alamat MAC Routerboard, Anda dapat menggunakan alamat IP sebagai gantinya .
2. Setelah hard atau soft reset, PC dapat memperoleh alamat IP secara otomatis dari Routerboard karena Routerboard memiliki server DHCP bawaan yang menetapkan alamat IP ke perangkat di jaringan. Ketika perangkat terhubung ke jaringan, ia mengirim permintaan DHCP ke Routerboard, yang merespons dengan alamat IP yang tersedia untuk digunakan.
3. Perbedaan utama antara backup binary dan script adalah bahwa backup binary membuat file biner yang berisi semua data konfigurasi Routerboard, sedangkan script membuat file teks yang berisi perintah dan skrip yang digunakan untuk mengkonfigurasi Routerboard. Backup binary berguna untuk membuat cadangan lengkap konfigurasi Routerboard, sedangkan script berguna untuk mengotomatisasi proses konfigurasi atau untuk berbagi pengaturan konfigurasi dengan orang lain.